Orientaciones inclinaciones P2:

Diagrama, Esquemático

Descripción generada automáticamente

Roll positivo: gyrX

Gráfico, Histograma

Descripción generada automáticamentePitch positivo: GyrY

Gráfico, Gráfico de líneas

Descripción generada automáticamente

Yaw positivo : GyrZ

Gráfico

Descripción generada automáticamente

Como se observa todos los giros designados positivos por el dibujo de la práctica dan valores negativos en el giróscopo del Arduino.

Según el profe 30 muestras por sentido de giro debería ser suficiente y además debería haber algún estado de reposo.